报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 台式电脑 | 基本参数：  操作系统预装  CPU型号Intel 酷睿2双核 T5600  CPU主频1.83GHz  二级缓存2MB  总线规格667  存储设备  内存容量512MB极速运行  内存类型DDRII  最大内存容量4GB  硬盘容量80GB  硬盘描述5400转>  光驱类型康宝  显卡类型中低端独立显卡  显卡芯片NVIDIA GeForce Go 7400  显存容量1000Mbps以太网卡  蓝牙无  I/O接口  其它接口1个IEEE1394接口、3个USB2.0接口、1个串口、多合1读卡器接口（MMC, SD/SD IO, MS/MS PRO ）、VGA接口、S-Video、耳机输出接口、麦克输入接口、内置麦克风、电脑锁、TYPE II型PCMCIA  输入设备  指取设备2键触控板  键盘描述86键笔记本专用标准键盘（防泼溅）  电源描述  电池类型6芯2400mA长效锂离子电池  续航时间3.0-3.5小时长续航笔记本>  电源适配器100-240V 50/60Hz  外观  其他  电源管理软件  其它特点高亮度防炫光液晶屏、内置指纹识别系统、CTPM安全芯片、一键恢复 | 1 | 台 | 5200 | 5200 |
| 2 | 笔记本 | 操作系统预装Windows XP 中文专业版SP2  主板芯片组I945PM  处理器  CPU系列英特尔 酷睿2双核 T5系列  CPU型号Intel 酷睿2双核 T5600  CPU主频1.83GHz  二级缓存2MB  总线规格667  存储设备  内存容量512MB极速运行  内存类型DDRII  最大内存容量4GB  硬盘容量80GB  硬盘描述5400转>  光驱类型康宝  显示屏  屏幕尺寸14.1英寸14.1游戏、便捷更多14.1英寸笔记本>  显示比例否  显卡  显卡类型中低端独立显卡  显卡芯片NVIDIA GeForce Go 7400  显存容量  显存类型DDRII  多媒体设备  音频系统Intel High Definition Audio chip，内置2个立体声扬声器  网络通信  无线网卡3945ABG  有线网卡1000Mbps以太网卡  蓝牙无  I/O接口  其它接口1个IEEE1394接口、3个USB2.0接口、1个串口、多合1读卡器接口（MMC, SD/SD IO, MS/MS PRO ）、VGA接口、S-Video、耳机输出接口、麦克输入接口、内置麦克风、电脑锁、TYPE 2.39Kg  其他  附带软件联想软件礼包V2.7（acrobat reader 7.0、Power2Go 5.0、 PowerDVD 6.0、金山毒霸2005、闪联任意通2.6、联想数据拯救者），电源管理软件  其它特点高亮度防炫光液晶屏、内置指纹识别系统、CTPM安全芯片、一键恢复  环境要求  工作温度0-40℃  工作湿度20%-80%  存储温度-20-60℃  存储湿度10%-90% | 1 | 台 | 6100 | 6100 |
| 3 | 功放机 | ▼功率管：进口688/718二对 ▼运放：4558 ▼变压器：环型变压器 ▼频率响应：20Hz~20KHz,+/-0.5dB ▼信噪比：》76dB ▼总谐波失真：0.70% ▼阻尼系数： ＞350 ▼通道隔离度：72dB ▼增益，0dB输入：41dB ▼转换速率 ：20V/uS  ▼输出直流电压：3mV ▼输出功率：2×80W 8Ω，2×110W 4Ω， ▼电源电压 ：220Vac 50~60Hz ▼待机功耗：＜50W ▼保险丝：5A250V ▼信号输入输出接口：莲花坐 ▼输出接口：2组接线柱 ▼通道：两通道 ▼主机颜色：黑色  ▼整机尺寸（宽×高×深）：482\*322\*110mm ▼包装尺寸（宽×高×深）：523\*415\*202mm ▼包装材质：纸制箱体 ▼净重：10 kg ▼毛重：10.5kg | 1 | 台 | 6680 | 6680 |
| 4 | 麦克风 | 1.采用专业工程BK方案 200组频点调节 2.全空中无线调频方式 3.进口台湾动圈咪芯 4.简单操作真正做到话筒音量调节 5.尺寸：420\*150\*46mm 6.重量：约：3.4Kg | 2 | 支 | 1400 | 2800 |
| 5 | 音响支架 | 定制 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 6 | 定阻会议音响 | ■高音单元 HF: 3寸纸盆会议高音 ■频率范围：30Hz～18Khz（±2dB） ■阻抗：4 Ω  ■分频点: 2.5 KHz ■箱体尺寸（宽×高×深）: 333mm×265mmx170mm | 4 | 台 | 3600 | 14400 |
| 7 | 机柜 |  | 1 | 个 | 1750 | 1750 |
| 8 | 专业工程音箱线 | 2\*1.5平方 | 6 | 米 | 70 | 420 |
| 9 | 音频跳线 | 1.8米（标准） | 4 | 根 | 12 | 48 |
| 10 | 电源线 | 2.5平方2芯电源线， | 4 | 米 | 60 | 240 |
| 11 | 15米 HDMI高清线 | 双画面支持； 支持4Kx2K（1080P的四倍） ； 32个音频通道支持 18Gbps带宽支持； 21:9宽高比支持； 1536kHz音频采样率支持； 支持CEC扩展； 无延迟动态声画同步支持； 导体：高纯度99.99%无氧铜（影响画质的重要用料）； 用 料：RoHS环保塑胶； 插 口：24K镀金PIN针触点； " | 1 | 根 | 30 | 30 |
| 12 | 1.8米HDMI高清线 | 多音频流支持，支持4@50/60Hz； 双画面支持； 支持4Kx2K（1080P的四倍） ； 32个音频通道支持 18Gbps带宽支持； 21:9宽高比支持； 1536kHz音频采样率支持； 用料：RoHS环保塑胶； 插口：24K镀金PIN针触点； 屏 蔽：高密镀锡铜编织（防止干扰）； 接口：标准型（1.4厘米宽度）；" | 2 | 根 | 50 | 100 |
| 13 | 激光电视 | 投影尺寸30—300英寸 亮度均匀值：98％透射比1:2:1 | 1 | 台 | 9000 | 9000 |
| 14 | 摄像头 | 图像传感器1/3感光元器件  清晰度  1080P  音频监听  内置拾音器  夜视效果  红外/全彩/智能夜视  移动侦测  支持  内存卡  128G  支持  压缩标准  H 265+/JPEG  可视距离  0-60米距离  大功率灯  加强版红外灯加强版白光灯 | 5 | 个 | 500 | 2500 |
| 15 | 专业吊架 |  | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 16 | 综合布线 |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
| 17 | 展示台 |  | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 18 | 服装及道具租赁 |  |  |  | 300 | 3000 |
| 19 | 化妆后台 |  | 1 | 个 | 15000 | 15000 |
| 20 | 剧台背景铁艺 |  | / | / | 11000 | 11000 |
| 21 | 宣传字体 |  | / | / | 5000 | 5000 |
| 22 | 剧台彩绘 |  | / | / | 2300 | 2300 |
| 23 | 宣传标语 |  | / | / | 5000 | 5000 |
| 金额总价 | | | | | ￥99968 | |