|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备设施 | 品牌 | 参考规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 种植蘑菇门碑 |  |  | 1 | 个 | 6700 | 6700 |
| 2 | 蘑菇基地碑 |  |  | 5 | 个 | 800 | 4000 |
| 3 | 种植菜基地示碑 |  |  | 1 | 个 | 7200 | 7200 |
| 4 | 牛坡展示碑 |  |  | 1 | 个 | 8200 | 8200 |
| 5 | 小型舞讲台 |  |  | 1 | 个 | 12000 | 12000 |
| 6 | 大召碑 |  |  | 1 | 个 | 4200 | 4200 |
| 7 | 农村小牛车 |  |  | 1 | 辆 | 16000 | 16000 |
| 8 | 牛车轮胎 |  |  | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 9 | 村庙简介碑 |  |  | 1 | 个 | 5000 | 5000 |
| 10 |  功放机 |  | 功放机▼功率管：进口688/718二对▼运放：4558▼变压器：环型变压器▼频率响应：20Hz~20KHz,+/-0.5dB▼信噪比：》76dB▼总谐波失真：0.70%▼阻尼系数： ＞350▼通道隔离度：72dB▼增益，0dB输入：41dB▼转换速率 ：20V/uS▼音量调节方式：（-80dB~0dB） 在面板▼灵敏度 ：380MV▼输入阻抗：10KΩ ▼输出直流电压：3mV▼输出功率：2×80W 8Ω，2×110W 4Ω，▼电源电压 ：220Vac 50~60Hz▼待机功耗：＜50W▼保险丝：5A250V▼信号输入输出接口：莲花坐▼输出接口：2组接线柱▼通道：两通道▼主机颜色：黑色 ▼整机尺寸（宽×高×深）：482\*322\*110mm▼包装尺寸（宽×高×深）：523\*415\*202mm▼包装材质：纸制箱体▼净重：10 kg▼毛重：10.5kg | 1 | 台 | 6680 | 6680 |
| 1 | 定阻会议音响 |  | ■低音单元 LF: 8寸会议纸盘单元■高音单元 HF: 3寸纸盆会议高音■频率范围：30Hz～18Khz（±2dB）■阻抗：4 Ω■灵敏度SPL（1W/1m)：88dB■额定功率: 60 W ■峰值功率: 120 W■分频点: 2.5 KHz■箱体尺寸（宽×高×深）: 333mm×265mmx170mm | 6 | 台 | 3600 | 21600 |
| 12 | 麦克风 |  | 1.采用专业工程BK方案200组频点调节2.全空中无线调频方式3.进口台湾动圈咪芯4.简单操作真正做到话筒音量调节5.尺寸：420\*150\*46mm6.重量：约：3.4Kg | 2 | 支 | 1300 | 2600 |
| 13 | 音响支架 |  |  | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 14 | 机柜 |  |  | 1 | 个 | 1790 | 1790 |
| 15 | 专业工程音箱线 |  |  无氧铜 2\*1.5平方 | 6 | 米 | 70 | 420 |
| 16 | 音频跳线 |  | CHOSEAL 莲花（RCA）-6.35话筒插头，1.8米（标准） | 4 | 根 | 18 | 72 |
| 17 | 电源线 |  | 2.5平方2芯电源线，国标 | 4 | 米 | 60 | 240 |
| 18 | 15米 HDMI高清线 |  | 秋HDMI 2.0多音频流支持，支持4@50/60Hz；双画面支持；支持4Kx2K（1080P的四倍） ；32个音频通道支持18Gbps带宽支持；21:9宽高比支持；1536kHz音频采样率支持；支持CEC扩展；无延迟动态声画同步支持；导体：高纯度99.99%无氧铜（影响画质的重要用料）；用 料：RoHS环保塑胶；插 口：24K镀金PIN针触点；屏蔽：高密镀锡铜编织 （防止干扰）；接口：标准型（1.4厘米宽度）；" | 1 | 根 | 26 | 26 |
| 19 | 1.8米HDMI高清线 |  | HDMI 2.0多音频流支持，支持4@50/60Hz；双画面支持；支持4Kx2K（1080P的四倍） ；32个音频通道支持18Gbps带宽支持；21:9宽高比支持；1536kHz音频采样率支持；支持CEC扩展；无延迟动态声画同步支持；导 体：高纯度99.99%无氧铜（影响画质的重要用料）；用料：RoHS环保塑胶；插口：24K镀金PIN针触点；屏 蔽：高密镀锡铜编织（防止干扰）；接口：标准型（1.4厘米宽度）；" | 2 | 根 | 36 | 72 |
|  设备购置总价（元） | 100000 |