报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 台式电脑 | 基本参数：操作系统预装CPU型号Intel 酷睿2双核 T5600CPU主频1.83GHz二级缓存2MB总线规格667存储设备内存容量512MB极速运行内存类型DDRII最大内存容量4GB硬盘容量80GB硬盘描述5400转>光驱类型康宝显卡类型中低端独立显卡显卡芯片NVIDIA GeForce Go 7400显存容量1000Mbps以太网卡蓝牙无I/O接口其它接口1个IEEE1394接口、3个USB2.0接口、1个串口、多合1读卡器接口（MMC, SD/SD IO, MS/MS PRO ）、VGA接口、S-Video、耳机输出接口、麦克输入接口、内置麦克风、电脑锁、TYPE II型PCMCIA输入设备指取设备2键触控板键盘描述86键笔记本专用标准键盘（防泼溅）电源描述电池类型6芯2400mA长效锂离子电池续航时间3.0-3.5小时长续航笔记本>电源适配器100-240V 50/60Hz外观其他电源管理软件其它特点高亮度防炫光液晶屏、内置指纹识别系统、CTPM安全芯片、一键恢复 | 1 | 台 | 5200 | 5200 |
| 2 | 笔记本 | 操作系统预装Windows XP 中文专业版SP2主板芯片组I945PM处理器CPU系列英特尔 酷睿2双核 T5系列CPU型号Intel 酷睿2双核 T5600CPU主频1.83GHz二级缓存2MB总线规格667存储设备内存容量512MB极速运行内存类型DDRII最大内存容量4GB硬盘容量80GB硬盘描述5400转>光驱类型康宝显示屏屏幕尺寸14.1英寸14.1游戏、便捷更多14.1英寸笔记本>显示比例否显卡显卡类型中低端独立显卡显卡芯片NVIDIA GeForce Go 7400显存容量显存类型DDRII多媒体设备音频系统Intel High Definition Audio chip，内置2个立体声扬声器网络通信无线网卡3945ABG有线网卡1000Mbps以太网卡蓝牙无I/O接口其它接口1个IEEE1394接口、3个USB2.0接口、1个串口、多合1读卡器接口（MMC, SD/SD IO, MS/MS PRO ）、VGA接口、S-Video、耳机输出接口、麦克输入接口、内置麦克风、电脑锁、TYPE 2.39Kg其他附带软件联想软件礼包V2.7（acrobat reader 7.0、Power2Go 5.0、 PowerDVD 6.0、金山毒霸2005、闪联任意通2.6、联想数据拯救者），电源管理软件其它特点高亮度防炫光液晶屏、内置指纹识别系统、CTPM安全芯片、一键恢复环境要求工作温度0-40℃工作湿度20%-80%存储温度-20-60℃存储湿度10%-90% | 1 | 台 | 6100 | 6100 |
| 3 | 功放机 | ▼功率管：进口688/718二对▼运放：4558▼变压器：环型变压器▼频率响应：20Hz~20KHz,+/-0.5dB▼信噪比：》76dB▼总谐波失真：0.70%▼阻尼系数： ＞350▼通道隔离度：72dB▼增益，0dB输入：41dB▼转换速率 ：20V/uS▼输出直流电压：3mV▼输出功率：2×80W 8Ω，2×110W 4Ω，▼电源电压 ：220Vac 50~60Hz▼待机功耗：＜50W▼保险丝：5A250V▼信号输入输出接口：莲花坐▼输出接口：2组接线柱▼通道：两通道▼主机颜色：黑色 ▼整机尺寸（宽×高×深）：482\*322\*110mm▼包装尺寸（宽×高×深）：523\*415\*202mm▼包装材质：纸制箱体▼净重：10 kg▼毛重：10.5kg | 1 | 台 | 6680 | 6680 |
| 4 | 麦克风 | 1.采用专业工程BK方案200组频点调节2.全空中无线调频方式3.进口台湾动圈咪芯4.简单操作真正做到话筒音量调节5.尺寸：420\*150\*46mm6.重量：约：3.4Kg | 2 | 支 | 1400 | 2800 |
| 5 | 音响支架 | 定制 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 6 | 定阻会议音响 | ■高音单元 HF: 3寸纸盆会议高音■频率范围：30Hz～18Khz（±2dB）■阻抗：4 Ω■分频点: 2.5 KHz■箱体尺寸（宽×高×深）: 333mm×265mmx170mm | 4 | 台 | 3600 | 14400 |
| 7 | 机柜 |  | 1 | 个 | 1750 | 1750 |
| 8 | 专业工程音箱线 |  2\*1.5平方 | 6 | 米 | 70 | 420 |
| 9 | 音频跳线 | 1.8米（标准） | 4 | 根 | 12 | 48 |
| 10 | 电源线 | 2.5平方2芯电源线， | 4 | 米 | 60 | 240 |
| 11 | 15米 HDMI高清线 | 双画面支持；支持4Kx2K（1080P的四倍） ；32个音频通道支持18Gbps带宽支持；21:9宽高比支持；1536kHz音频采样率支持；支持CEC扩展；无延迟动态声画同步支持；导体：高纯度99.99%无氧铜（影响画质的重要用料）；用 料：RoHS环保塑胶；插 口：24K镀金PIN针触点；" | 1 | 根 | 30 | 30 |
| 12 | 1.8米HDMI高清线 | 多音频流支持，支持4@50/60Hz；双画面支持；支持4Kx2K（1080P的四倍） ；32个音频通道支持18Gbps带宽支持；21:9宽高比支持；1536kHz音频采样率支持；用料：RoHS环保塑胶；插口：24K镀金PIN针触点；屏 蔽：高密镀锡铜编织（防止干扰）；接口：标准型（1.4厘米宽度）；" | 2 | 根 | 50 | 100 |
| 13 | 激光电视 | 投影尺寸30—300英寸 亮度均匀值：98％透射比1:2:1  | 1 | 台 | 9000 | 9000 |
| 14 | 摄像头 | 图像传感器1/3感光元器件清晰度1080P 音频监听内置拾音器夜视效果红外/全彩/智能夜视移动侦测支持内存卡128G支持压缩标准H 265+/JPEG可视距离0-60米距离大功率灯加强版红外灯加强版白光灯 | 5 | 个 | 500 | 2500 |
| 15 | 专业吊架 |  | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 16 | 综合布线 |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
| 17 | 展示台 |  | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 18 | 服装及道具租赁 |  |  |  | 300 | 3000 |
| 19 | 化妆后台 |  | 1 | 个 | 15000 | 15000 |
| 20 | 剧台背景铁艺 |  | / | / | 11000 | 11000 |
| 21 | 宣传字体 |  | / | / | 5000 | 5000 |
| 22 | 剧台彩绘 |  | / | / | 2300 | 2300 |
| 23 | 宣传标语 |  | / | / | 5000 | 5000 |
| 金额总价 | ￥99968 |